A C F G M R S U W

## A

AntiType_B(int, int, byte[]) - 类 中的静态方法com.syc.function.Function
  ISO14443B命令：该命令执行ISO14443B中的AnticollB命令.
API_CloseComm(int) - 类 中的静态方法com.syc.function.Function
  系统命令：关闭已经打开的串口。
API_ControlBuzzer(int, int, byte, byte, byte[]) - 类 中的静态方法com.syc.function.Function
  系统命令：设置蜂鸣器的工作状态，包括，蜂鸣器的工作周期以及循环的次数。
API_ControlLED(int, int, byte, byte, byte[]) - 类 中的静态方法com.syc.function.Function
  系统命令：设置灯的工作状态，包括，灯亮的周期以及循环的次数。
API_GetSerNum(int, int, byte[]) - 类 中的静态方法com.syc.function.Function
  系统命令：读取由厂家预设的1个字节的读卡器地址和8个字节序列号。
API_ISO14443TypeBTransCOSCmd(int, int, byte[], int, byte[]) - 类 中的静态方法com.syc.function.Function
  ISO14443B命令：ISO14443传送命令，可以通过此命令向卡发任意有效的命令，数据.
API_ISO15693_GetMulSecurity(int, int, byte, byte, byte, byte[], byte[]) - 类 中的静态方法com.syc.function.Function
  ISO15693命令：用于获取卡的各个块的安全状态位的数据
API_ISO15693_GetSysInfo(int, int, byte, byte[], byte[]) - 类 中的静态方法com.syc.function.Function
  ISO15693命令：用于得到卡的详细信息，具体内容请参考，ISO15693协议资料。
API_ISO15693_Inventory(int, int, byte, byte, byte[], byte[], byte[]) - 类 中的静态方法com.syc.function.Function
  ISO15693命令：此命令通过防冲突用于得到读卡区域内所有卡片的序列号（能得到的卡片数量与模块天线的输出功率有关，一般能对2~6卡进行防冲突）.
API_ISO15693Lock(int, int, byte, byte, byte[], byte[]) - 类 中的静态方法com.syc.function.Function
  ISO15693命令：用于锁定块内容。
API_ISO15693Read(int, int, byte, byte, byte, byte[], byte[]) - 类 中的静态方法com.syc.function.Function
  ISO15693命令：用来读取1个或多个扇区的值，如果要读每个块的安全位，将FLAGS中Option_flag置为1，即FLAG = 0X42，每个扇区将返回5个字节，包括1个表示安全状态字节和4个字节的块内容，这时候每次最多能读12个块。
API_ISO15693Select(int, int, byte, byte[], byte[]) - 类 中的静态方法com.syc.function.Function
  ISO15693命令：此命令必须用地址模式，如果发送的数据与被操作的卡的序列号相同，操作成功后，卡将进入被选择状态，否则状态不变。
API_ISO15693StayQuiet(int, int, byte, byte[], byte[]) - 类 中的静态方法com.syc.function.Function
  ISO15693命令：此命令用于将卡置于静止的状态, 必须用地址模式，如果发送的数据与被操作的卡的序列号相同，操作成功后，卡将进入静止状态，否则状态不变。
API_ISO15693TransCOSCmd(int, int, byte[], int, byte[]) - 类 中的静态方法com.syc.function.Function
  ISO15693命令：一个通用命令，用户可以通过此命令，对卡进行各种操作。
API_ISO15693Write(int, int, byte, byte, byte, byte[], byte[]) - 类 中的静态方法com.syc.function.Function
  ISO15693命令：对一个块进行写操作（每次只能写一个块）。
API_LockAFI(int, int, byte, byte[], byte[]) - 类 中的静态方法com.syc.function.Function
  ISO15693命令：用于锁定卡的AFI，锁定后AFI不可以更改。
API_LockDSFID(int, int, byte, byte[], byte[]) - 类 中的静态方法com.syc.function.Function
  ISO15693命令：用于锁定卡的DSFID，锁定后DSFID不可以更改.
API_OpenComm(byte[], int) - 类 中的静态方法com.syc.function.Function
  系统命令：打开串口。
API_PCDDec(int, int, byte, byte, byte[], byte[]) - 类 中的静态方法com.syc.function.Function
  ISO14443A命令：对卡的指定扇区进行减值操作。
API_PCDInc(int, int, byte, byte, byte[], byte[]) - 类 中的静态方法com.syc.function.Function
  ISO14443A命令：对卡的指定扇区进行加值操作。
API_PCDInitVal(int, int, byte, byte, byte[], byte[]) - 类 中的静态方法com.syc.function.Function
  ISO14443A命令：初始化卡.
API_PCDRead(int, int, byte, byte, byte, byte[], byte[]) - 类 中的静态方法com.syc.function.Function
  ISO14443A命令：在指定位置读取指定长度的数据.
API_PCDWrite(int, int, byte, byte, byte, byte[], byte[]) - 类 中的静态方法com.syc.function.Function
  ISO14443A命令：在指定位置写入数据.
API_ResetToReady(int, int, byte, byte[], byte[]) - 类 中的静态方法com.syc.function.Function
  ISO15693命令：操作成功后，卡回到Ready状态。
API_SetBandrate(int, int, byte, byte[]) - 类 中的静态方法com.syc.function.Function
  系统命令：设置读写器通讯的波特率。
API_SetDeviceAddress(int, int, byte, byte[]) - 类 中的静态方法com.syc.function.Function
  系统命令：设置读卡器的地址.
API_SetSerNum(int, int, byte[], byte[]) - 类 中的静态方法com.syc.function.Function
  系统命令：设置 8个字节的产品序列号。
API_WriteAFI(int, int, byte, byte, byte[], byte[]) - 类 中的静态方法com.syc.function.Function
  ISO15693命令：对卡进行写AFI操作。
API_WriteDSFID(int, int, byte, byte, byte[], byte[]) - 类 中的静态方法com.syc.function.Function
  ISO15693命令：对卡的进行写DSFID操作.

A C F G M R S U W