A C F G M R S U W

## M

MF_Anticoll(int, int, byte[], byte[]) - 类 中的静态方法com.syc.function.Function
  ISO14443A命令：检测卡片数量，单卡或多卡，并返回4个字节的卡号。
MF_Halt(int, int) - 类 中的静态方法com.syc.function.Function
  ISO14443A命令：选择卡，使卡进入被中断的状态.
MF_Request(int, int, byte, byte[]) - 类 中的静态方法com.syc.function.Function
  ISO14443A命令：发送ISO14443 A 寻卡指令。
MF_Restore(int, int, byte, int, byte[]) - 类 中的静态方法com.syc.function.Function
  ISO14443A命令：按照选择的模式，进行数据的发送.
MF_Select(int, int, byte[]) - 类 中的静态方法com.syc.function.Function
  ISO14443A命令：使卡进入被选择的状态.

A C F G M R S U W