A C F G M R S U W

## R

ReadUserInfo(int, int, int, int, byte[]) - 类 中的静态方法com.syc.function.Function
  系统命令：读取读卡器中提供4个块（每个块不能大于120个字节）的数据。
Request_AB(int, int, byte[]) - 类 中的静态方法com.syc.function.Function
  ISO14443B命令：该命令执行几集成了ISO14443B中的，REQUEST和ATTRIB命令，通过一个命令使卡复位。
RequestType_B(int, int, byte[]) - 类 中的静态方法com.syc.function.Function
  ISO14443B命令：该命令执行ISO14443B中的REQB命令，获取卡片的PUPI代码。

A C F G M R S U W